Klecza Dolna 06.09.2019

**ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2019**

Wykonanie robót budowlanych w budynku handlowo-usługowym mieszczącym się Ul. Wadowicka 7, 34-640 Zator. Projekt współfinansowany w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, objętych Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” z wyłączeniem projektów grantowych

**Zamawiający:**

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe EURO-MAX

Tomasz Juraszek

Ul. Wadowicka 7, 32-640 Zator

Strona internetowa: [www.carpandbed.pl](http://www.carpandbed.pl)

e-mail: biuro@carpandbed.pl

Tel: 888330033

Postepowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z zasada konkurencyjności.

Zapytanie ofertowe będzie dostępne na stronie internetowej Zamawiającego:

www.carpandbed.pl

**Opis przedmiotu zamówienia**

Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy lub wykonawców na wykonanie robót budowlanych w budynku handlowo-usługowym mieszczącym się ul. Wadowicka 7, 34-640. Projekt współfinansowany w zakresie działania „Realizacji lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność,” objętych Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” z wyłączeniem projektów grantowych

Zamówienie składa się z 11 części A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K

**Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – na części A, B,C,D,E,F,G,H,I,J,K**

**Część A: Rozbiórki i wyburzenia:**

Przedmiot zamówienia:

Rozebranie murów powyżej terenu, w budynkach do 9m (do 2 kondygnacji), z bloczków

z betonu komórkowego, na zaprawie cementowo-wapiennej

Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy sufitu lub sufitu

podwieszonego, przy powierzchni demontażu do 5 m2, okładzina pojedyncza

Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych

Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych

Usuniecie z budynku gruzu z parteru

Usuniecie z budynku gruzu, dodatek za każda kondygnacje

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym

wyładowaniu samochodem samowyładowczym, na odległość do 1˙km

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym

wyładowaniu samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty

1˙km ponad 1˙km Krotność=5

Utylizacja gruzu

**Dokładny wykaz robót i materiałów znajduje się w załączonym Kosztorysie inwestorskim „Remont i modernizacja istniejącego budynku”**

**Część B : Ściany wewnętrzne i nadproża**

Przedmiot zamówienia:

Ścianki działowe z bloczków YTONG o powierzchni czołowej gładkiej, ściana pełna

grubości 11,5˙cm, bloczki wysokości 20˙cm, ręczne przycinanie bloczków

Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek

stalowych, do I NP 200˙mm

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek

stalowych, do I NP 180˙mm

Zamurowanie przebić, ściany grubości ponad 1 cegły

Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł "na pełno", przekrój 1/4 x 1/2 cegły

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych w ścianach z cegieł, przekrój 1/4 x 1/2

Cegły

Kanały z pustaków prefabrykowanych wentylacyjne,

**Dokładny wykaz robót i materiałów znajduje się w załączonym Kosztorysie inwestorskim „Remont i modernizacja istniejącego budynku”**

**Część c: Tynki i okładziny wewnętrzne**

Przedmiot zamówienia:

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne,

gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5˙m2

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe

Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża

Licowanie ścian płytkami 20x20 na klej, metoda kombinowana

**Dokładny wykaz robót i materiałów znajduje się w załączonym Kosztorysie inwestorskim „Remont i modernizacja istniejącego budynku”**

**Część D: Podłogi i posadzki**

Przedmiot zamówienia:

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni do

5˙m2

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu

konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa - styropian grubości 5 cm

Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubości 25˙mm

Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1˙cm

ponad 25˙mm

Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatka stalowa

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w

pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5˙mm, płytki 40x40, zaprawa "Atlas"

**Dokładny wykaz robót i materiałów znajduje się w załączonym Kosztorysie inwestorskim „Remont i modernizacja istniejącego budynku”**

**Część E Sufity podwieszane**

Przedmiot zamówienia:

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym zW

kształtowników CD i UD, ruszt pojedynczy podwieszony

**Dokładny wykaz robót i materiałów znajduje się w załączniku nr 2 Kosztorys inwestorski „Remont i modernizacja istniejącego budynku”**

**Część F: Stolarka drzwiowa**

Przedmiot zamówienia:

Ościeżnice drewniane, ościeżnice zwykłe

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, pełne, 1-skrzydłowe

Drzwi wejściowe do apartamentów, przeciwpożarowe EI 60 do

**Dokładny wykaz robót i materiałów znajduje się w załączniku nr 2 Kosztorys inwestorski „Remont i modernizacja istniejącego budynku”**

**Część G: Malowanie**

Przedmiot zamówienia:

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z

po szpachlowaniem nierówności (sfalowan) powierzchni tynku

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe,

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne

**Dokładny wykaz robót i materiałów znajduje się w załączonym Kosztorysie inwestorskim „Remont i modernizacja istniejącego budynku”**

**Część H: Instalacja wod.-kan.**

Przedmiot zamówienia:

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach

w budynkach mieszkalnych, Fi\_zew. 20˙mm

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach

w budynkach mieszkalnych, Fi\_zew. 25˙mm

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach

w budynkach mieszkalnych, Fi\_zew. 32˙mm

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach

w budynkach mieszkalnych, Fi\_zew. 40˙mm

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów

czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi\_zew. 20˙mm

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych,

Dn˙20˙mm

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych,

Dn˙25˙mm

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych,

Dn˙32˙mm

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych,

Dn˙40˙mm

Zawory pod umywalkowe i zlewozmywakowe, Dn˙10˙mm

Bateria umywalkowa, stojąca, Dn˙15˙mm

Bateria zmywakowa, stojąca, Dn˙15˙mm

Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn˙15˙mm

Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne, kabina prostokątna, szyby ze szkła hartowanego

Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne, kabina półokrągła 1/2 koła, szyby ze szkła

Hartowanego

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach mieszkalnych, na wcisk,

Fi˙50˙mm

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach mieszkalnych, na wcisk,

Fi˙75˙mm

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach mieszkalnych, na wcisk,

Fi˙110˙mm

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙50˙mm

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙75˙mm

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙110˙mm

Elementy montażowe Geberit Kombifix, na ścianie, do miski ustępowej

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp

Przyciski do spłuczek, podtynkowych

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym

Znalogia - Zlewozmywak granitowy

Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach mieszkalnych

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach

mieszkalnych, rurociąg Fi˙do 63˙mm

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach

mieszkalnych, rurociąg Fi˙do 63˙mm

**Dokładny wykaz robót i materiałów znajduje się w załączonym Kosztorysie inwestorskim „Remont i modernizacja istniejącego budynku”**

**Część I Instalacja c.o.**

Przedmiot zamówienia:

Demontaż grzejnika stalowego płytowego 2-rzedowego GP-2 i GP-4

Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w

budynkach, Fi˙15˙mm

Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w

budynkach, Fi˙20˙mm

Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o., SWP-1, SWN-1, 2-4 obwodów

Grzejniki łazienkowe, stalowe, wysokość do 800˙mm

**Dokładny wykaz robót i materiałów znajduje się w załączonym Kosztorysie inwestorskim „Remont i modernizacja istniejącego budynku”**

**Część J: Instalacja klimatyzacji i rekuperacji**

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ˙ S (Spiro) - udział kształtek do

35%, Fi do 100˙mm

R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ˙ S (Spiro) - udział kształtek do

35%, Fi do 200˙mm

R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym

samoprzylepna mata lamelowa KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udział kształtek do 10%;

obwód kanałów do 1000 mm

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym

samoprzylepna mata lamelowa KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udział kształtek do 10%;

obwód kanałów do 2000 mm

Filtry tkaninowe workowe, typ˙A, o wydajności do 4000˙m3/h

R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000

Nawiewnik sufitowy Balance-S 100 z ramka montażowa RFP

R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000

Anemostaty kołowe, typ˙D, o średnicach do 160˙mm

R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000

Analogia - Centrala do rekuperacji

R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000

Analogia - Centrala klimatyzacyjna wewnętrzna

R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000

Analogia - Centrala klimatyzacyjna zewnętrzna

R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000

**Dokładny wykaz robót i materiałów znajduje się w załączonym Kosztorysie inwestorskim „Remont i modernizacja istniejącego budynku”**

**Część K: Instalacja elektryczna**

Przedmiot zamówienia:

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47˙mm, bruzdy dla rur

RKLG18, RS22, w gipsie, tynku, gazobetonie

Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25˙mm

Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku, wtynkowy YDY, na podłożu

innym niż betonowe, 3x1,5˙mm2

Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku, wtynkowy YDY, na podłożu

innym niż betonowe, 3x2,5˙mm2

Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi˙60, pojedyncze

Puszki z tworzywa sztucznego, puszka 75x75, 3x2,5˙mm2

Łącznik pt 10A, 250V 1-biegunowy nf 501

Łącznik pt 10A, 250V schodowy nf 503

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5˙mm2

Końcowe

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych, LED

Tablica mieszkaniowa

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar każdy

następny

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika

różnicowoprądowego, próba pierwsza

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika

różnicowoprądowego, próba każda następna

**Dokładny wykaz robót i materiałów znajduje się w załączonym Kosztorysie inwestorskim „Remont i modernizacja istniejącego budynku”**

**Warunki udziału w postepowaniu:**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wnioskodawcy, którzy:

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności i czynności , jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2. posiadają wiedzę i doświadczenie w przedmiocie zamówienia;

3. dysponują wiedzą i doświadczeniem w przedmiocie zamówienia;

4. Są w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej;

5. nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem wykonawcy, że spełnia on ww. warunki.

**Kryteria oceny o opis sposobu przyznawania punktacji :**

1. Zamawiający dokona oceny tylko ważnych ofert.

2, Ocenie zostanie poddana osobno każda z części zamówienia A, B, C, D, F, G, H, I J, K

2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny brutto. Ocena ofert w zakresie przedstawionych kryteriów zostanie dokonana według następujących zasad:

Kryterium cena – waga 100%

1) Zamawiający przy obliczaniu tego kryterium będzie brał pod uwagę całkowitą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

2) W zakresie kryterium cena oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt (1% = 1 pkt).

3) Oferta z ceną najniższą otrzyma 100 pkt.

4) Punktacja ceny kolejnych ofert odbędzie się według następujących obliczeń:

Najniższa ofertowana przez Wykonawców cena ( brutto)

Liczba punktów oferty ocenianej=------------------------------------------------------------------------------------------ x 100% x 100 Cena badanej oferty ( brutto)

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów w kryteriach oceny ofert

**Termin i sposób przygotowania i złożenia ofert:**

**1.Termin składania ofert**: **do dnia 30.09.2019**

**2. Dopuszcza się składanie ofert częściowych z podziałem na części A, B, C, D, E,F,G,H, I, J, K,**

3. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej ( skany dokumentów podpisane przez upoważnioną osobę / przedstawiciela Wykonawcy oferty) i przesłać na podany adres e-mail:**biuro@carpandbed.pl**

4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę cenową na daną cześć zamówienia lub na wszystkie części.

5. Oferta ze strony Wykonawcy musi spełnić wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być złożona na wzorze oferty- formularz dołączony do niniejszego Zapytania (zał. nr 1)

6. Naniesione poprawki muszą być dokonane w sposób czytelny i parafowane przez osobę uprawnioną do podpisania oferty.

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia procedury

**Termin wykonania zamówienia:**

**Termin wykonania zamówienia do dnia 31.12.2019**

**Kryteria oceny ofert**:

1. Wykonawca przedstawia cenę oferty w formie indywidualnej kalkulacji, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów Zapytania ofertowego oraz doświadczenia zawodowego Wykonawcy.

2. Obliczona przez Wykonawcę cena brutto powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie niezbędne do w celu terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami prawa podatki, inne daniny publiczne i opłaty oraz ewentualne upusty cenowe. Wykonawca w ceny jednostkowe wlicza wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia.

3. Wszystkie obliczenia należy na każdym etapie zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Cena ma być podana liczbą i słownie. Cena powinna zostać podana w następujący sposób: kwota netto; wartość podatku Vat; kwota brutto.

5. Wszelkie rozliczenia związane z przedmiotem zamówienia będą odbywały się w polskich złotych.

6. W razie rozbieżności w cenie podanej liczbą i słownie za prawidłową i wiążącą uznaje się cenę podaną słownie.

7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

**Informacja na temat zakresu wykluczenia :**

**Wyklucza się z możliwości udzielenia zamówienie podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo.**

Zamawiający wykluczy z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę powiązanego z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiazania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji

- pełnieniu funkcji członka organy nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stopniu przysposobienia, opieki lub kurateli

**Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:**

1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród wszystkich złożonych ofert spełniających warunki udziału w niniejszym postępowaniu, w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny.

2. Zamówienie zostanie zlecone Wykonawcy nie podlegającemu wykluczeniu, którego oferta nie będzie podlegała odrzuceniu i otrzyma najwyższą całkowitą ilość punktów.

3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru.

4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego

**Postanowienia ogólne:**

1. Dopuszcza się składanie częściowych ofert cenowych z podziałem na części- każda części zostanie poddana ocenie osobno;

2. Zamawiający może wezwać Wnioskodawcę w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych dokumentów.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert cenowych, jeżeli oferent, którego dotyczy oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza uchyli się od zawarcia umowy o realizację Przedmiotu zamówienia.

4. W uzasadnionych wypadkach, przed upływem terminu składania ofert, zamawiający może zmienić treść ogłoszenia. Zmiany dokonane przez zamawiającego zostają zamieszczone na stronie internetowej, n której zostało udostępnione ogłoszenie.

5. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści Ogłoszenia

niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. Zamawiający poinformuje

o tym Wykonawców, którym przekazano ogłoszenie oraz zamieści na stronie internetowej, na którym zostanie udostępnione ogłoszenie.

6. Dokonana przez Zamawiającego zmiana w treści ogłoszenia stanie się integralną częścią ogłoszenia.

7. Po wykonaniu usługi oferent wystawi zamawiającemu fakturę za zrealizowaną usługę zawierającą pozycję zgodnie z oferta.

8. Składając ofertę w postepowaniu Oferent wyraża zgodę na przetwarzanie przedłożonych danych osobowych na potrzeby ww. procedury wyboru Wykonawcy a także na potrzeby realizacji przez Zamawiającego obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych w ramach projektu który jest współfinansowany w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, objętych Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” z wyłączeniem projektów grantowych

9. Na realizację zadania Zamawiający zawrze z Wykonawcą dwustronna umowę, w której uregulowane zostaną szczegółowe warunki realizacji Przedmioty zamówienia.

**Ponadto Oferent składając ofertę przyjmuje do wiadomości, że:**

1. Administratorem danych osobowych jest**:** PHU EURO-MAX Tomasz Juraszek ul. Wadowicka 7, 32-640 Zator

2. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w związku ze złożeniem przeze mnie niniejszej oferty w celu przeprowadzenie procesu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie( art.6 ust 1 pkt b) rozporządzenia PE i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE( ogólne rozporządzenie o ochronie danych )

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w ramach realizacji projektu który jest współfinansowany w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, objętych Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” z wyłączeniem projektów grantowych, mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, monitoringu, sprawozdawczości, ewaluacji, kontroli i audytu, to jest Instytucji Pośredniczącej- Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Małopolskiego, ul Racławicka 56, 30-017 Kraków oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym podmiotom, realizującym badania ewaluacyjne, kontrole i audyty na zlecenie Instytucji Zarządzającej – Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej lub Instytucji Pośredniczącej.

4. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla rozpatrzenia oferty,

5. Oferent ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania , usunięcia , ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,

6. Dane osobowe będą przechowywanie przez okres prowadzenia procesu wyboru najkorzystniejszej oferty oraz po jego zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami

7. Oferent ma prawo do wniesienia skargi do UODO gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

**W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym postępowanie unieważnia się**

**Załączniki:**

**Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy**

**Załącznik – Kosztorys inwestorski „Remont i modernizacja istniejącego budynku”**

**Załącznik nr 2 – Oświadczenie dot. Braku powiązań kapitałowych i osobowych**